**Raspberry PI**

Muss als Hotspot konfiguriert werden. Mittels hostapd und dnsmasq. Hostapd erstellt ein Wireless Access Point. Dnsmasq konfiguriert DNS-Server.

Zunächst die Konfigurationdatei /etc/hostapd/hostapd.conf erstellen.

Danach DNSmasq einstellen. /etc/dnsmasq.conf. DHCP-Server konfigurieren /etc/dhcpcd.conf